1.- Introducir el archivo descargador en la carpeta raiz de un USB.
2.- Encender el medidor con el USB conectado.
3.- Mientras el equipo se actualiza los leds LOCK-S/T parpadean, cuando la actualizacion termine dichos leds permaneceran fijos.
4.- Retire el USB y reinicie el medidor.